**DEVIS TRAVAUX**

**PARQUET**

**DRESSING**

**Client**

**Mai 2019**

**Objet du devis : pose de parquet et fabrication de dressing**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **C** | **Description des travaux de menuiserie** | **Quantité** | **Prix HT** | **Total HT** | **Tx TVA** |
| A | Fourniture et pose d'un parquet contrecollé couleur chêne huilé naturel ou vernis. (115m2)Pose flottante sur sous-couche DURALEY SILENT | 115,00 | 100,00 | 11 500,00 | 10,00 |
| A | Fabrication et pose de meuble dressing Emplacement chambre 2 et chambre 3Caisson intérieur en mélaminé blanc, façade en MDF à peindre, habillage intérieur tablette et penderie (quantité et détails à vérifier selon vos choix) | 12,50 | 450,00 | 5 625,00 | 10,00 |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **% TVA** | **Base** | **Montant TVA** | **Total HT** | **Total TVA** | **Total TTC** |  |
| 10,00 | 17 125,00 | 1 712,50 | **17 125,00** | **1 712,50** | **18 837,50** |
|  |
| **Net à payer** |
| **18 837,50 €** |