**DEVIS TRAVAUX**

**PARQUET**

Clients

Juin 2019

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **C** | **Description des travaux de parquet** | **Quantité** | **Prix HT** | **Total HT** | **Tx TVA** |
| A | Fourniture et pose d'un parquet en chêne contrecollé support en bouleau (Design Parquet) épaisseur 12mm largeur de la lame 145mm choix rustique, pose collé  (72m2) | 72,00 | 140,00 | 10 080,00 | 10,00 |
| A | Mise en oeuvre de plinthes en MDF brut à peindre | 45,00 | 12,00 | 540,00 | 10,00 |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **% TVA** | **Base** | **Montant TVA** | **Total HT** | **Total TVA** | **Total TTC** |  |
| 10,00 | 10 620,00 | 1 062,00 | **10 620,00** | **1 062,00** | **11 682,00** |
|  | | | | | |
| **Net à payer** |
| **11 682,00 €** |