**DEVIS COUVERTURE**

**EXTENSION EN REMPLACEMENT TOITURE ET CHARPENTE**

MARS 2018

CLIENT

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRODUIT** | **DESIGNATION DES TRAVAUX DE COUVERTURE** | **Qté** | **P.U HT** | **TVA** | **Total HT** |
|  | Sécurité et préparation | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Fourniture et pose de sécurités | 1 | 120.00 | 10.00 | 120.00 |
| Approvisionnement des matériaux et nettoyage chantier | 1 | 120.00 | 10.00 | 120.00 |
| **ECHAFAUDAGE**50 x 14.40 € | 1 | 720.00 | 10.00 | 720.00 |
| Par mesure de sécurité la loi nous oblige |  |  |  |  |
| au-delà de 3m de haut de travailler sur |  |  |  |  |
| échafaudage. |  |  |  |  |
| Voilà pourquoi pour le bon déroulement et la |  |  |  |  |
| sécurité de votre chantier, nous en installerons |  |  |  |  |
| un. |  |  |  |  |
| Celui-ci sera installé et retiré par notre |  |  |  |  |
| équipe de pose, si celui ci est posé sur la |  |  |  |  |
| voirie, |  |  |  |  |
| une demande écrite en mairie sera réalisée par |  |  |  |  |
| nos service.si la solution de l'échaffaudage |  |  |  |  |
| n'est pas possible |  |  |  |  |
| une nacelle articulée sera utilisée. |  |  |  |  |
| TRAVAUX CHARPENTE BOIS ET OSSATURE BOIS | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GITAGE HAUT RDC | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **Fourniture et pose de muralière en 1/2 madrier 38x300mm y compris fixation dans mur brique** | 20 | 30.98 | 10.00 | 619.60 |
| Mètres linéaires |  |  |  |  |
| **Fourniture et pose d'un gitage en madrier de sapin** | 110 | 22.11 | 20.00 | 2 432.10 |
| **traité 75x225mm entraxes 40cm y compris fixations** |  |  |  |  |
| **par sabots sur** |  |  |  |  |
| muralière bois y compris entretoises |  |  |  |  |
| Mètres linéaires |  |  |  |  |
| **Fourniture et pose de plancher bois agglo ext 22mm** | 35 | 33.87 | 20.00 | 1 185.45 |
| **y compris fixation par vis sur charpente bois y** |  |  |  |  |
| **compris bande phaltex** |  |  |  |  |
| Mètres carrés |  |  |  |  |
| Fourniture et pose d'un bachage pour mise hors d'eau provisoire | 1 | 180.00 | 10.00 | 180.00 |
| TRAVAUX MUR OSSATURE BOIS FACADES | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **Fourniture et pose d'une ossature bois KVH 145x45mm revêtu de panneau de bois OSB ép.12mm y** | 90 | 111.00 | 20.00 | 9 990.00 |
| **compris renfort d'ossature au niveau des** |
| **menuiseries extérieures y compris entretoises** |
| Mètres carrés |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRODUIT** | **DESIGNATION DES TRAVAUX DE COUVERTURE** | **Qté** | **P.U HT** | **TVA** | **Total HT** |
|  | TRAVAUX CHARPENTE HAUT R+1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **Fourniture et pose de muralière en 1/2 madrier 38x300mm y compris fixation dans mur brique** | 20 | 30.97 | 20.00 | 619.40 |
| Mètres linéaires |  |  |  |  |
| **Fourniture et pose d'un gitage en madrier de sapin** | 110 | 22.00 | 20.00 | 2 420.00 |
| **traité 75x225mm entraxes 40cm y compris fixations** |  |  |  |  |
| **par sabots sur** |  |  |  |  |
| muralière bois y compris entretoises |  |  |  |  |
| Mètres linéaires |  |  |  |  |
| **Fourniture et pose de plancher bois agglo ext 22mm** | 35 | 31.14 | 20.00 | 1 089.90 |
| **y compris fixation par vis sur charpente bois y** |  |  |  |  |
| **compris bande phaltex** |  |  |  |  |
| Mètres carrés |  |  |  |  |
| **Modification du chéneau zinc existant et de son** | 10 | 118.00 | 20.00 | 1 180.00 |
| **caisson bois support pour montage des MOB y** |  |  |  |  |
| **compris dépose repose des tuiles et étanchéité** |  |  |  |  |
| **contre cheminée** |  |  |  |  |
| Mètres linéaires |  |  |  |  |
| TRAVAUX ETANCHEITE BALCON | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **Costières en acier galvanisé 10/10 sur relevé** | 31 | 18.78 | 10.00 | 582.18 |
| **maçonné** |  |  |  |  |
| Mètres linéaires |  |  |  |  |
| **Pare-vapeur**Mètres carrés | 36 | 14.98 | 20.00 | 539.28 |
| **isolation en laine de roche en 100mm R=2,60 m2.K/W** | 36 | 28.56 | 20.00 | 1 028.16 |
| Mètres carrés |  |  |  |  |
| **Etanchéité bicouche renforcé**Mètres carrés | 36 | 41.58 | 20.00 | 1 496.88 |
| **Relevé hauteur 15cm**Mètres linéaires | 31 | 28.96 | 20.00 | 897.76 |
| **Naissances entrées d'eaux**Unitaire | 2 | 62.71 | 20.00 | 125.42 |
| **Boite à eau en zinc prépatiné**Unitaire | 1 | 102.98 | 20.00 | 102.98 |
| **DEP zinc prépatiné**Mètres linéaires | 6 | 42.00 | 20.00 | 252.00 |
| **Fourniture et pose d'une coupole bombée polyester** | 1 | 951.00 | 20.00 | 951.00 |
| **1mx1m triple paroi y compris costière bois et** |
| **fixation** |
| Unitaire |
|   | **TOTAL HT** | 26 652.11 |
| **TOTAL TVA** | 5 096.25 |
| **TOTAL TTC** | 31 748.36 |